
			CONDITIONING    (10/12/2003)

- La procedura di condizionamento consiste nell'applicare tensione,
  gradatamente in aumento fino al valore massimo, ad un LST nuovo
  al fine di eliminare eventuale polvere e/o punte di grafite 
  all'interno del tubo. Al termine della procedura di condizionamento,
  eliminati i difetti che fanno assorbire alte correnti al tubo,
  un LST deve essere in grado di lavorare ad una tensione al limite
  del plateau per un tempo "indeterminato" assorbendo un valore di 
  corrente standard.

- La procedura di condizionamento prevede 24 valori di tensione e
  diversi tempi per ciascun valore. 

- Per tutti gli step definiamo una corrente massima di 2000 nA che
  il tubo puo' superare secondo certe regole. 

  Il tubo puo' superare la I_max durante lo step, causando lo stato
  di OVC, ma lo step sara' definito:

  SUPERATO: solamente se al termine dello step la corrente non e'
            superiore a quella massima, quindi lo stato non e' OVC,
            ma normalmente ON.

  NON
  SUPERATO: se al termine dello step lo stato e' OVC. Cio' indica
            che il tubo a quella tensione scarica probabilmente
            per la presenza di difetti che ancora non si sono
            consumati (o che sono non eliminabili).
            A questo punto occorre ripetere lo step alla stessa 
            tensione in modo da ritentare l'eliminazione dei 
            difetti con i valori di correnti fissati.

- I 24 step che compongono il conditioning sono raggruppati in 3
  macro-step:

   * Ogni macro-step e' caratterizzato da un tempo massimo entro
     il quale un LST deve raggiungere il valore finale di tensione
     senza essere in OVC.
  
   * Se al termine del macro-step un LST non ha raggiunto il valore 
     finale di tensione e/o si trova nello stato OVC, allora il tubo 
     viene classificato ANOMALO. A questo punto si puo' decidere di 
     isolarlo per tentare un condizionamento particolare oppure e' 
     prevista l'eliminazione se caratterizzato da evidenti 
     malfunzionamenti.

     Ad esempio:

     1. se al termine di tempo massimo del macro-step un LST si
        ritrova a all'inizio del macro-step, chiaramente il tubo e'
        difettoso e deve essere eliminato o riparato.
     2. se al termine di tempo massimo del macro-step un LST e' nello 
        stato OVC, ma e' all'ultimo valore di tensione, allora si puo' 
        pensare di isolarlo e condizionarlo a parte.
     3. situazioni intermedie saranno valutate di volta in volta.

- Specifiche CAEN (per board)

  <> I_max = 5000 nA

  <> Ogni board consente l'alimentazione di 12 canali:

    * La tensione e' regolata in modo da mantenere la somma delle
      12 correnti < I_max (o di altro valore se specificato).

    * La corrente max indicata per singolo canale e' puramente 
      indicativa, quindi non limita la tensione in caso di OVC.
    
    * La corrente che limita la tensione e' il valore ottenuto 
      dalla somma delle correnti max per ogni singolo canale della
      stessa board.    

- Specifiche del condizionamento standard

  <> I max per canale indicata: 400 nA, per un totale di 4800 nA
     che limitano la tensione. 

  <> I_max = 2000 nA (per canale)

  <> V_max = 5850 V 

  <> V_finale = 5700 V

  <> Con la miscela di gas ZEUS il plateau dovrebbe risultare 
     fra 5300-5800 V circa.

  <> Tempo di riferimento per gli step: T_r = 30 min

  <> Multiplo-time = numero per il quale moltiplichiamo T_r nei 
                    diversi macro-step.


----------------------------------------------------------------
---- MACRO-STEP 1  T_min= 18.5h  T_max= 48h   V=2500-5000 V ----
----------------------------------------------------------------

---------------------------------
      V       T         I_max(nA)
---------------------------------
1.  2500 V    T_r	2000
---------------------------------
2.  3500 V   4xT_r 	2000      multiplo-time = 4
---------------------------------
3.  4500 V   8xT_r	2000      multiplo-time = 8
---------------------------------
4.  4700 V    "	        2000              "
---------------------------------
5.  4850 V    " 	2000              "
---------------------------------
6.  5000 V    " 	2000              "
---------------------------------


-------------------------------------------------------------
---- MACRO-STEP 2  T_min= 9h  T_max= 16h   V=5050-5450 V ----
-------------------------------------------------------------   

---------------------------------
      V       T         I_max(nA)
---------------------------------
7.  5050 V    2xT_r	2000      multiplo-time = 2
---------------------------------
  .... DeltaV = 50 V	2000		  "
---------------------------------
15. 5450 V    2xT_r	2000      multiplo-time = 2
---------------------------------


-------------------------------------------------------------
---- MACRO-STEP 3  T_min= 8h  T_max= 16h   V=5500-5850 V ----
-------------------------------------------------------------

---------------------------------
      V       T         I_max(nA)
---------------------------------
16. 5500 V    2xT_r	2000      multiplo-time = 2
---------------------------------
  .... DeltaV = 50 V	2000		  "
---------------------------------
23. 5850 V    2xT_r	2000      multiplo-time = 2
---------------------------------


---------------------------------------------------------------
LAST STEP	T_max = 1 week (168h) - DeltaT_min (36h) = 132h
		T_min = 1 week (168h) - DeltaT_max (80h) = 88h
---------------------------------------------------------------

---------------------------------
      V          I_max(nA)
---------------------------------
24.  5700 V	   2000


- Eventuali procedure del programma di conditioning

  Nel momento in cui si avvia il programma di controllo del 
  conditioning, il software richiede di specificare su quali 
  board si vuole avviare la procedura di conditioning.

  Selezionate le board interessate il programma di conditioning 
  parte su queste, mentre le rimanenti board rimangono spente.

  Cio' non significa che non si possa avviare in un secondo momento 
  il conditoning sulle board non selezionate all'avvio. Infatti 
  per avviare la procedura su una board spenta bisogna procedere 
  come segue:

  1. selezionare il pannello relativo alla board da accendere

  2. attendere che il led verde in basso si accenda: questo significa
     che si e' abilitati ad operare sulla board (il tempo a disposizione
     e' minore di 1 minuto)

  3. premere il tasto ON per accendere la board

  Dopo questa sequenza il conditioning parte dall'inizio sulla board 
  selezionata.


- Altro

  Puo' succedere che ad esempio dopo il primo MACRO-STEP ci siano un certo 
  numero di tubi nella stessa board che rallentano il conditioning di tutti 
  gli altri tubi presenti nella stessa board. 

  In una situazione del genere e' necessario isolare i tubi "anomali" in una 
  diversa board e riprendere il conditioning dal secondo MACRO-STEP.

  A questo proposito possiamo prevedere un certo numero di board per le 
  quali la procedura di conditioning e' diversa dalla procedura standard:
  quello che si vuole e' passare rapidamente al secondo MACRO-STEP, quindi
  prevederemo un conditioning che chiamiamo MACRO-STEP-1-rapido per il quale
  il primo MACRO-STEP impiega circa 2-3 h anziche' 2 giorni come previsto
  per quello standard.

  Analogamente possiamo avere la necessita' di avere un conditioning con i 
  primi 3 macro step rapidi (MACRO-STEP-3-rapido).

  In ogni caso il personale addetto puo' cambiare il parametro 
  "multiplo-time" definito nel conditioning standard per certe board 
  quando sia necessario avere un conditioning diverso da quello standard.

  Chiaramente cambiamenti del parametro multiplo-time implicano il 
  riavvio del conditioning su tutte le board dei due/tre crate.

  Nel caso in cui alcuni tubi presentino le piu' svariate anomalie 
  di funzionamento si prevede l'utilizzo del caen SY127 per operare 
  separatamente su questi.

