
NOTE:
----

1) Tutti i VI presenti in questo archivio necessitano dei subVI
   dell'archivio "subVI_QC.zip" e devono essere installati nella
   directory

	/usr/local/lv70/user.lib/


2) Tutti i VI e subVI presenti in questo archivio si aspettano
   di lavorare in una directory di nome "/home/qc".
   Se necessario creare quindi un nuovo utente di nome "qc" e
   copiare nella sua home tutto il contenuto della directory "qc".


3) Il test di Conditioning esiste in 3 versioni e impiega i seguenti
   eseguibili per il controllo del sistema di High Voltage CAEN SY546:

   - Main2: chMonitor, killAllChannels, readSystem, setChannels, switchChannels
     (conditioning su 2 crate SY546)


   - Main3: chMonitor, killAllChannels, readSystem, setChannels, switchChannels
     (conditioning su 3 crate SY546)

   - Main2Caenet: chMonitor2, killAllChannels2, readSystem2, setChannels2, switchChannels2
     (conditioning sperimentale su 2 crate SY546 collegati a due controller A1303 diversi)

   Inoltre per il suo funzionamento e' necessario replicare il subVI "Cond1_0.vi"
   tante volte quante sono le board che si impiegano, ovvero 16 nel caso si
   utilizzino 2 CAEN SY546, 24 in caso di 3.
   I nomi dei subVI devono rispettare la seguente numerazione:
   
    * da Cond1_0.vi a Cond1_7.vi
    * da Cond2_0.vi a Cond2_7.vi
    * da Cond3_0.vi a Cond3_7.vi


4) Il Long Term Test impiega gli stessi eseguibili dei VI "Main2" e "Main3".


5) Il VI Plateau e' incompleto e non e' stato impiegato durante la produzione.



lUcA bOnI
